Eyelink快速安装指南

基础连接（在所有设备断电的情况下，连接眼动仪、眼动仪主机以及被试机，连接后再打开电源）。

安装笔记本支架。
连接相机（将相机末端的2个USB接口连接到眼动仪主机上）。
眼动仪主机和被试机的连接。
打开眼动仪主机。
眼动仪摆放——使用笔记本支架。
填写屏幕设置。
连接好的设备如下图：
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